Мы – БП310; Он – БП360;

Он: “БП310 я БП360 ответьте.”

Мы: ГГС.1 в верхнее положение.

“БП360 я БП310 слышу вас хорошо”

ГГС.1 в среднее положение

Он: “БП310, приготовиться к проверке соединительных линий”

Мы: ГГС.1 в верхнее положение.

“К проверке соединительных линий готов”

ГГС.1 в нижнее положение.

Он: “Встаньте разговором на первую соединительную линию в 4ПР режиме”

Мы: ГГС.1 в верхнее положение.

“Есть, становлюсь”

ГГС.1 в нижнее положение.

ПИУ-Б: НАПР.А; 4ПР; РАЗГ; ГЕН-УУ = СРЕД; КОММ.АПП = СРЕД; ЦБ-МБ = СРЕД; 4ПР шнур в НАПР.А и в 1 Линию точкой вверх;

Трубка БСС.Б. Мы: “БП360, я БП310 как меня слышите ?”

ОН: “Слышу вас хорошо, дайте мне вызов”

Мы: “Даю вам вызов”

вызов-разговор = вызов(2-3с); вызов-разговор = разговор;

ОН: “Вас вызов получил. Даю вызов вам.”

НАПР.А-НАПР.Б = НАПР.Б; Загорается лампочка ВЫЗОВ; звенит зумер;

НАПР.А-НАПР.Б = НАПР.А; нажать откл.зум; гаснет лампочка;

Мы: “Ваш вызов получил”

Так проверяем все 22 соединительные линии с Р414.

ОН: “Для инструментальной проверки включите шлейф по первой линии”

Вставляем 4ПР колодку в ПР-ПЕР первой линии

Так же все 22 линии

Он: “Ожидайте получения каналов” минут 10-15 регулирует каналы

Он: “БП310 сдаю в экаплуатацию по первой линии канал в 4ПР режиме с узлом связи ‘Анкер’”

Мы: “проверяю”

ПИУ-Б: НАПР.А; 4ПР; РАЗГ; ГЕН-УУ = СРЕД; КОММ.АПП = СРЕД; ЦБ-МБ = СРЕД; 4ПР шнур в НАПР.А и в 1 Линию точкой вверх;

Мы:”Я БП310 узла связи ‘ЦЕРИЙ’. Как меня слышите ?”

Он: “Я БП310 узла связи ‘АНКЕР’. Слышу вас хорошо. Дайте мне вызов.”

Мы: “Вас понял. Даю вызов.”

вызов-разговор = вызов(2-3с); вызов-разговор = разговор;

ОН: “Вас вызов получил. Даю вызов вам.”

НАПР.А-НАПР.Б = НАПР.Б; Загорается лампочка ВЫЗОВ; звенит зумер;

НАПР.А-НАПР.Б = НАПР.А; нажать откл.зум; гаснет лампочка;

Мы: “Ваш вызов получил. Канал в эксплуатацию принят время XX-XX”

Он:”Канал в эксплуатацию принят время XX-XX”

Мы:”БП360, ответьте”; Мы:”Канал с узлом связи анкер принят в эксплуатацию в XX-XX”